Vidraria de Laboratório
Aprenda a utilizar a vidraria de laboratório

As medidas de volumes em laboratório, algumas vezes não necessitam muita precisão, podendo ser efetuadas em béquer graduado e proveta graduada. Para medidas precisas utilizamos pipetas volumétricas, balão volumétrico e também buretas. Para realizar este experimento você precisará dos seguintes materiais: béquer de 250 mL, erlenmeyer de 250 mL, proveta de 5 mL, proveta de 10mL, proveta de 25 mL, proveta de 50mL, pipeta descartável, pipeta volumétrica de 5 mL e água destilada. Para esta tarefa escolha a opção "Transferência Realística" em "Ferramentas". Acompanhe pela janela de "Informações da Solução", lado direito, se o volume transferido está correto. Transfira para um béquer de 250mL de capacidade 200mL de água. 1. Meça em provetas adequadas os seguintes volumes utilizando a água contida no béquer de 250 mL. (a) 22,0 mL (b) 6,4 mL (c) 10,0 mL (d) 1,8 mL 2. Escolha pipetas adequadas e deixe escoar os volumes abaixo de água para um erlenmeyer de 250 mL. (a) 2,0 mL (b) 5,0 mL